// Signal Multiplex Table

//

// CMD2 CMD1 RW\* MIO\* CODE

// NO COMMAND H H H H F

// RESET\_Z80 H H H L E

// H H L H D

// H H L L C

// H L H H B

// H L H L A

// LATCH\_ADD\_H H L L H 9

// LATCH\_ADD H L L L 8

// sMEMR L H H H 7

// sINP L H H L 6

// MWRT L H L H 5

// sOUT L H L L 4

// L L H H 3

// L L H L 2

// L L L H 1

// L L L L 0